tML® - Modulträger 19"/3HE Edelstahlfrontplatte für 17 x Module 5TE

\*\*tML® - tde Modular Link

tML® ist ein patentiertes modular aufgebautes Verkabelungssystem, das aus den drei Kernkomponenten Modul, Trunkkabel und Modulträger besteht. Die Systemkomponenten sind zu 100 Prozent in Deutschland gefertigt, vorkonfektioniert und getestet. Sie ermöglichen vor Ort – insbesondere in Rechenzentren, aber auch in industriellen Umgebungen – eine Plug-und-play-Installation innerhalb kürzester Zeit. Das Herz des Systems sind die rückseitigen MPO/MTP®- und Telco-Steckverbinder, über die mindestens sechs bzw. zwölf Ports auf einmal verbunden werden können. Je nach Modulbestückung sind derzeit Übertragungsraten von bis zu 400G möglich. Die LWL- und TP-Module lassen sich zusammen in einem Modulträger mit sehr hoher Portdichte gemischt einsetzen. Die tde bietet ihr tML® - Verkabelungssystem als bewährtes tML® Standard System sowie in den hoch innovativen Varianten tML® Xtended System, tML® 24 System sowie neu als tML® 32 System für extreme Skalierbarkeit und sehr einfache Migration zu höheren Übertragungsraten wie zum Beispiel 40G, 100G, 200G sowie 400G.

\*\*tML® - Modulträger 3HE + Zubehör

Der Modulträger 19“/3HE ist für die Aufnahme von bis zu 17 x tML® - Modulen 5TE mit hoher Packungsdichte konzipiert.

\*\*TECHNISCHE\_DATEN

|  |  |
| --- | --- |
| Gehäuse | Stahlblech verzinkt, Baugruppenträger |
| Farbe | Edelstahl |
| Beschriftung | mittels Beschriftungsstreifen |
| Bestückung | bis zu 17 x 5TE Module, d.h. bis zu 102 RJ45-Ports oder bis zu 2448 Fasern m. MPO/MTP® Technologie, Mischbestückung ist möglich |
| Zugentlastung | mittels Kabelbinder an der Mitteltraverse |
| Maße | 19“, 3HE, Tiefe 24cm |
|   | QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000 |