tML® - Modul Blindplatte 5TE für Modulträger 19"/3HE schwarz

\*\*tML® tde Modular Link

tML® ist ein patentiertes modular aufgebautes Verkabelungssystem, das aus den drei Kernkomponenten Modul, Trunkkabel und Modulträger besteht. Die Systemkomponenten sind zu 100 Prozent in Deutschland gefertigt, vorkonfektioniert und getestet. Sie ermöglichen vor Ort – insbesondere in Rechenzentren, aber auch in industriellen Umgebungen – eine Plug-und-play-Installation innerhalb kürzester Zeit. Das Herz des Systems sind die rückseitigen MPO/MTP®- und Telco-Steckverbinder, über die mindestens sechs bzw. zwölf Ports auf einmal verbunden werden können. Je nach Modulbestückung sind derzeit Übertragungsraten von bis zu 800G möglich. Die LWL- und TP-Module lassen sich zusammen in einem Modulträger mit sehr hoher Portdichte gemischt einsetzen. Die tde bietet ihr tML® - Verkabelungssystem als bewährtes tML® Standard System sowie in den hoch innovativen Varianten tML® 12, tML® 24, tML® 32 sowie neu als tML® 24+ System für extreme Skalierbarkeit und sehr einfache Migration zu höheren Übertragungsraten wie zum Beispiel 40G, 100G, 200G, 400G sowie 800G und höher.

\*\*tML® - Modulträger 3HE + Zubehör

Zur Abdeckung nicht benötigter Slots. Es können beim tML® - Modulträger 19"/3HE 17x Modul Blindplatten 5TE eingesetzt  werden.

\*\*TECHNISCHE\_DATEN

|  |  |
| --- | --- |
| Material | schwarz |
| Montageart | frontseitig am tML® - Modulträger mit zwei Rändelschrauben |
|  | QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000 |