LC Quad Adapter Keramik mit Flansch, aqua

\*\*LWL Komponenten

\*\*LWL Adapter

Für SC konfigurierte Umgebungen bietet tde LC Quad Adapter mit SC Duplex Footprint und eine Auswahl mit oder ohne Flansch an.
• Kompaktes Design
• Telcordia, ANSI, TIA/EIA und ISO kompatibel
• Farbkodierung
• Hochpräzise Führungshülsen
• Sehr gute Einfüge und Rückflüssdämpfung

\*\*TECHNISCHE\_DATEN

|  |  |
| --- | --- |
| Typ | LC Quad |
| Anwendung | Multimode OM3 |
| Bauform | mit Flansch |
| Einbauform | SC Duplex |
| Farbe | Aqua |
| Material | Kunststoff |
| Hülse | Keramik |
| Klappe | -- |
| Hersteller | tde |