LWL Spleißkassette für bis zu 24x Spleiße

\*\*LWL Komponenten

\*\*LWL Spleißzubehör

Die LWL Spleißkassette nimmt zwölf Fusionsspleiße mit Crimp- oder Schrumpfspleißschutz auf.
• 3x gerade Kabeleinführung + 1x Schrägeinführung
• Rastaufnahme für Crimp- o. Schrumpfspleißschutzhalter
• Rastarrettierung für den Kassettendeckel
• Aufnahme für Einzeladerzugentlastungselement
• Lochungen für Kassettenscharnier
• Beschriftungsfeld
• 2x große Faserdurchführungen im Kassettenboden
• Stapelbar
• Telekom Zulassung

\*\*TECHNISCHE\_DATEN

|  |  |
| --- | --- |
| Typ | Spleißkassette |
| Abmessungen | 155 x 92 x 8 mm |
| Material | Helles ABS, ähnlich RAL 1013 |