MPO/MTP® Adapter mit Flansch, Typ A, grün (APC)

\*\*LWL Komponenten

\*\*LWL Adapter

• Einteiliger Adapter der die Kopplungsstärke maximiert
• Alle Adapter sind kompatibel mit MTP Elite® brand Steckern und Standard grade MTP® brand Steckern
• Verfügbar in schwarz, magenta, aqua, beige, grün, blau und grau
• Ausgestattet mit einem oder zwei thermoplastischen Staubkappen
• Kompatibel mit MPO/MTP® brand Steckern 12 und 24 Fasern
• Optimale Ausrichtung der Stecker, um Abrieb an der Ferrule durch die Führungspins zu minimieren

Anwendungen

• Mehrfaser Trunk Kabel
• Mehrfaser zu Einzelfaser Modulen
• Optische Umschaltung von interframe Verbindungen
• Erfüllt IEC Standard 61754-7
• Erfüllt TIA/EIA 604-5 Typ MPO
• Strukturierte Verkabelung pro TIA-568-C
• Parallel Optics

• Optical Internetworking Forum (OIF) konform
• Infiniband konform
• 10G Fiber Channel konform
• 40G und 100G IEEE 802.3
• SNAP 12
• POP 4
• QSFP

\*\*TECHNISCHE\_DATEN

|  |  |
| --- | --- |
| Typ | MPO/MTP® |
| Anwendung | Singlemode OS2 APC |
| Bauform | mit Flansch |
| Einbauform | MPO/MTP® |
| Orientierung | Typ A, Key up/down |
| Farbe | Grün |
| Material | Kunststoff |
| Hülse | -- |
| Klappe | -- |
| Standards | IEC 61754-7 TIA 604-5 |
| Hersteller | US Conec |