tBG2 - tde Baugruppenträger 19"/4HE/84TE m. integrierten 1HE Kabelüberlängenfach

\*\*tBG II - tde Baugruppenträger

Die neueste Generation der tde - Baugruppenträger ist speziell für den Einsatz von hochfaserigen Glasfaser- Bündeladerkabel entwickelt worden. Bis zu 288 Fasern können auf 12 Einzelmodule verteilt werden. Durch den Einsatz tiefenverstellbarer 84TE Modulträger mit 7TE - Teilung ist ein einfaches Bestücken möglich. Die Befestigung der Module erfolgt mittels Schraubbefestigung. Kabelüberlängen werden sicher und geordnet im darunter liegenden Überlängenfach untergebracht. Das Überlängenfach ist optional abnehmbar. Der Kabeleingang erfolgt links oder rechts über Kabeleinführung gerade mittels Verschraubung. An der Frontseite des Überlängenfaches befindet sich ein Kabelrangierpanel mit 5 Kabelbügeln.
Der tBG II - tde Baugruppenträger 19“/4HE ist für die Aufnahme von bis zu 12 x tBG II - Spleissmodulen 3HE/7TE mit hoher Packungsdichte konzipiert.

\*\*LWL Baugruppenträger

• Kabeleingang links oder rechts für metrische Verschraubungen, Kabelaufteiler
• Kabelüberlängenfach abnehmbar

\*\*TECHNISCHE\_DATEN

|  |  |
| --- | --- |
| Gehäuse | Seitenteile: Edelstahl V2A K240 |
|  | Führungsbleche: Stahl 1203 RAL 7035 |
|  | Profilschienen: Alu eloxiert |
| Beschriftung | mittels Beschriftungsstreifen an den Modulen |
| Bestückung | 84TE für bis zu 12 x 3HE/7TE Module, d.h. bis zu 288 Fasern |
| Abmessungen | 19“, 3HE, 7TE |
|  | QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000 |

\*\*\*LWL Spleißboxen

|  |  |
| --- | --- |
| Gehäuse | Schublade: Aluminium natur |
|  | Front- und Rückseite: Aluminium eloxiert |
| Bestückung | bis zu 5 Kabelrangierbügel vorne |
| Zugentlastung | metrischer Verschraubung rückseitig links oder rechts |
| Abmessungen | 19'', 1 HE |

\*\*\*Kabel Management

|  |  |
| --- | --- |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Kunststoff |
| Bestückung | einrastbare Führungsbügel |
| Kabeleinführung | Patchkabel werden von vorne eingelegt |
| Länge | 56 mm |
| Innenradius | 30 mm |
|  | Drehbar, wechselbar |