LC Duplex Adapter Keramik ohne Flansch, beige

\*\*LWL Komponenten

\*\*LWL Adapter

Für SC konfigurierte Umgebungen bietet tde LC Duplex Adapter mit SC Simplex Footprint und eine Auswahl mit oder ohne Flansch an.

• Resistent gegen Seitenzugkräfte
• Kompaktes Design
• Telcordia, ANSI, TIA/EIA und ISO kompatibel
• Farbcodierung
• Hochpräzise Führungshülsen
• Sehr gute Einfüge und Rückflussdämpfung

\*\*TECHNISCHE\_DATEN

|  |  |
| --- | --- |
| Typ | LC Duplex |
| Anwendung | Multimode |
| Bauform | One-Piece ohne Flansch |
| Einbauform | SC Simplex |
| Farbe | Beige |
| Material | Kunststoff |
| Hülse | Keramik |
| Klappe | - |
| Hersteller | tde |