tBL® - Unterputzdose 45° für 3x Keystonemodule inkl. Rahmen 80x80mm, RAL9010

\*\*tBL® - tde Basic Link (TP)

tBL® tde Basic Link (TP) ist eine komplette Systemlösung für die strukturierte Gebäudeverkabelung in Cat6A für Übertragungsraten von bis zu 10GbE in Echtzeit. Die tBL® - Verkabelungsstrecke entspricht einem Permanentlink gemäß ISO/IEC 11801 (EN 50173). Die RJ45 Module stehen in den Bauformen Keystone (KS) und Datacenter (DC) zur Verfügung. Die kompaktere Bauform des 6fach RJ45 DC Moduls ermöglicht eine hohe Packungsdichte von bis zu 48 RJ45 Ports auf 1HE. Die RJ45 Module werden durch einfaches Stecken mit dem tBL® - Kabel Termination Block kontaktiert. Der schlanke Kabel Termination Block lässt sich montagefreundlich mit Hilfe der tBL®-Handzange an das Kabel konfektionieren und bietet sich auch für die Vorkonfektionierung von Kabelstrecken an. Durch den modularen Aufbau sind einzelne RJ45 Module jederzeit ohne Neukonfektionierung austauschbar. Als preiswerte Alternative gibt es die Keystone Module auch ohne Kabel Termination Block in der tool-less Ausführung.

Die Systemlösung wird durch ein umfangreiches Portfolio an Trägersystemen  abgerundet. Hierzu zählen designfähige Anschlussdosen, Bodentankeinsätze, Consolidationpointgehäuse, Hutschienenmodule und Patchfelder in 1/2 und 1HE.

\*\*TP Anschlussdosen

Die Datendosen bestehen aus einem Zinkdruckguss-Rahmen und eignen sich für den Einbau in einem Kabelkanal (EK), für Unterputzmontage (UP) oder mittels separatem Rahmen auch zur Aufputzmontage (AP). Durch das Wegbrechen von zwei Montagelaschen ist auch eine Bodentankmontage (BT) möglich. Die Dosen enthalten Staubschutzklappen, einen Fast-on-Erdkontakt und ein Beschriftungsfeld. Sie werden inklusive Zenrtralplatte (50 x 50 mm) und Rahmen (80 x 80mm) geliefert. Das Beschriftungsfeld ist auch als separates Ersatzteil (10-er Set bestehend aus Papier, Fenster und je 2 Befestigungsschrauben) verfügbar.

\*\*TECHNISCHE\_DATEN

|  |  |
| --- | --- |
| Material | Zentralplatte: Zinkguss, Rahmen: Polymer |
| Farbe | Weiß, ähnlich RAL 9010 |
| Bestückung | Zentralplatte 50 x 50 mm, Rahmen 80 x 80 mm |
| Einsatzbereich | Einbau in Kabelkanal, Unterputz- oder Aufputzmontage |
| tBL® - Keystone Kompatibilität | tBL® - RJ45 Keystonemodul Cat.6A ISO/IEC tool-less, AWG 22-24 (P/N TBL-RJ45KS-TL) |
|   | tBL® - RJ45 Keystonemodul Cat.6A ISO/IEC für Termination Blöcke (P/N TBL-RJ45KS / TBL-RJ45KS/KT22 / TBL-RJ45KS/KT26) |