tBL® - LWL Breakoutpanel 19" 1HE 24x E2000™ PC Simplex Adapter blau/blau

\*\*tBL® - tde Basic Link (LWL-Verteiler)

Die LWL Verteiler der tBL® - tde Basic Link Serie sind optimierte Produkte mit hoher Funktionalität und einfachster Handhabung bei der Montage. Das Programm beinhaltet Spleißboxen und Breakoutboxen für 19 Zoll -, Wand- und Hutschienenmontage. Diese Produkte zeichnen sich durch eine hohe Packungsdichte und ein optimales Fasermanagement aus, so dass die zulässigen Biegeradien nicht unterschritten werden können. Zudem gibt es auch keine scharfen Ecken oder Kanten, um eine Beschädigung der Pigtails oder Bündeladern zu vermeiden. Die Frontplatten bzw. Rangierpanel sind demontierbar. Es gibt Ausführungen für E2000, FC PC, LC, MPO/MTP, MTRJ, MU, SC, und ST. Diese Produkte können mit oder ohne Bestückung bezogen werden. Darüber hinaus gibt es auch Sonderausführungen in IP66 für Outdoor und Offshore Anwendungen.

\*\*LWL Spleißboxen

\*\*TECHNISCHE\_DATEN

|  |  |
| --- | --- |
| Alternativbestückung | TBL-PF24-xxE2-BL (siehe unten) |
| xx | (01 - 24) Anzahl Simplex Kupplungen |

\*\*\*LWL Spleißboxen

|  |  |
| --- | --- |
| Typ | Breakoutpanel mit Kabelabfangung  |
| Material | Stahlblech |
| Farbe | RAL 7035 |
| Abmessungen | 19'', 1HE, 240mm tief |
| Beschriftung | 1 - 24 (Siebdruck) |
| Bestückung | Zur Aufnahme von bis zu 24x SC Simplex, LC Duplex, E2000 Simplex oder MPO Kupplungen |

\*\*\*LWL Adapter

|  |  |
| --- | --- |
| Standardisierung (Norm) | gemäss IEC61754-15, DIN EN 186270 |
| Verbinderklasse | Kupplung |
| Anzahl Verbinder (A) | 1 |
| Steckverbindertyp Anschluss (A) | E2000™ |
| Schutzart (IP) Verbinder (A) | 20 |
| Schliff Verbinder (A) | PC |
| Einfügedämpfungsgrad IL - Verbinder (A) | C |
| Delta Einfügedämpfung | ≤ 0.2 dB nach Methode IEC 61300-3-4 |
| Steckzyklen | min. 1000 |
| Auszugskraft | min. 70 N |
| Verbinderfarbe (A) | blau |
| Hebel- Rahmen-Codierung Verbinder (A) | Farbe |
| Rahmenfarbe Verbinder (A) | blau |
| Werkstoff der Hülse | Keramik |
| Befestigungsart der Kupplung | Flansch schraubbar |
| Faserart | Singlemode (SM) |
| Abmessungen | 74.7 / 42 x 22 x 9.35 mm |
| Material | Kunststoff: PBT, glasfaserverstärkt (halogenfrei) |
| Hersteller | R&M |

|  |  |
| --- | --- |
| Typ | Befestigungsset M5 |
|   | 4er Set (Käfigmutter, Linsenschraube, Zierscheibe) |