tPM - Befestigungswinkel rechts für tPM Trägerplatte vertikal inkl. Befestigungsschrauben, schwarz

\*\*tPM - tde Patchkabel Management

tPM - tde Patchkabel Management System für eine geordnete Patchkabelführung mit integrierter Zugentlastungsfunktion. Das Gebrauchsmuster geschützte dreiteilige System besteht aus einer 19" Trägerplatte, Kabelführungshalter und Schaumstoffeinlagen. Die Kabelführungshalter können mit unterschiedlichen Schaumstoffeinlagen bestückt und in 17 unterschiedlichen Positionen an der 19" Trägerplatte befestigt werden. Darüber hinaus können bis zu 6 herkömmliche Kunststoff oder Metallbügel eingesetzt werden. Somit kann unterschiedlichsten Kabelvolumen Rechnung getragen werden.
Der einfache Befestigungs- und Verriegelungsmechanismus der Kabelführungshalter erfolgt werkzeuglos. Die Schaumstoffeinlagen sind mit Aussparungen für unterschiedlichste Kabeltypen und Kabelvolumen erhältlich. Die Trägerplatte ist für die Aufnahme eines Schottbleches zur Abdichtung der HE vorbereitet.

\*\*Kabel Management

Die Trägerplatte dient zur seitlichen Führung von Kabeln.

\*\*TECHNISCHE\_DATEN

|  |  |
| --- | --- |
| Farbe | schwarz RAL 9005 |
| Blechstärke | 1.5 mm |
| Bestückung | inkl. Befestigungsschrauben |
| Montage | rechts an der 19" Schiene der vertikalen Trägerplatte |
|  | QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000 |