E2000™ APC Simplex Adapter, grün

\*\*LWL Komponenten

\*\*LWL Adapter

\*\*TECHNISCHE\_DATEN

|  |  |
| --- | --- |
| Typ | E2000™ APC Simplex Adapter mit Flansch |
| Flansch | Kunststoff, 3.5mm Materialdicke |
|   | Unverlierbare Muttern aus Metall |
| Standards (Norm) | IEC61754-15 |
|   | TIA 604-16 |
|   | RoHS |
| Verbinderklasse | Kupplung |
| Anzahl Verbinder (A) | 1 |
| Steckverbindertyp Anschluss (A) | E2000™ |
| Alinierungstechnologie | Vollkeramik Präzisions-Sleeve (Zirkonia Zr02) |
| IL Reproduzierbarkeit | < 0.1dB |
| Steckzyklen | min. 1000  |
| Verbinderfarbe (A) | grün |
| Werkstoff der Hülse | Keramik |
| Faserart | Singlemode (SM) |