SC Duplex Adapter Keramik mit Flansch, blau

\*\*LWL Komponenten

\*\*LWL Adapter

Der Haken bringt unter hohen Temperaturen eine gute Leistung, Stecker-Retentionskraft beibehaltend.
• Kompaktes Design
• Telcordia, ANSI, TIA/EIA und ISO kompatibel
• Farbkodierung
• Hochpräzise Führungshülsen
• Sehr gute Einfüge und Rückflüssdämpfung

\*\*TECHNISCHE\_DATEN

|  |  |
| --- | --- |
| Typ | SC Duplex |
| Anwendung | Singlemode OS2 PC |
| Bauform | One-Piece mit Flansch |
| Einbauform | SC Duplex |
| Farbe | Blau |
| Material | Kunststoff |
| Hülse | Keramik |
| Klappe | -- |
| Hersteller | tde |