LWL Pipe Cleaner für 2,50mm Adapter

\*\*tde - LWL Reinigungstools für Stecker und Buchsen

Die Performance des einzelnen LWL Steckverbinders spielt zunehmend im Netzwerk eine sehr wichtige Rolle, da die Übertragungsraten stetig steigen. Die zur Vefügung stehenden Dämpfungsbudgets können dann schnell ausgeschöpft sein. Daher ist es grundsätzlich von sehr großer Bedeutung, dass nicht nur sehr hochwertige Stecker mit optimierten Endflächen eingesetzt werden, sondern auch Schmutz auf den Steckeroberflächen vermieden wird. Sehr häufig wird aber bei unsachgemäßer Steckerreinigung noch mehr Schmutz aufgebracht bzw. der Stecker sogar geschädigt. Nur die unten aufgeführten Tools garantieren eine zuverlässige Steckerreinigung.

\*\*LWL Reinigungswerkzeuge

Die Pipe Cleaner 2,5mm sind dafür konzipiert, auch die Außenseite der Stecker-Ferrulen zu reinigen. Dies garantiert eine perfekte Führung und sichert eine saubere Innenfläche von Adaptern. Erhältlich auch als Ausführung: Pipe Cleaner 1,25mm

\*\*TECHNISCHE\_DATEN

Features
• Passt sich den Duplex u. Simplex Steckern, Transceivern und Linsen an
• Geeignet für den Fabrik- oder Feldgebrauch
• Perforiert für kundenspezifische Größeneinteilung
• Einsetzbar in schwer zugänglichen Bereichen

|  |  |
| --- | --- |
| Typ | 2.5mm “Pipe Reinigungstool” für die äußere Reinigung der Ferrule und die Reinigung der Innenseiten (Qty=600) |